Název produktu

Náhlavní souprava s funkcí intercomu

vybavená technologií Bluetooth,

určená pro použití v helmě s bezdrátovým ovladačem na řídítkách.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Děkujeme Vám za výběr produktu R4 Easy TalkieTM, který je vyroben s maximálním důrazem na kvalitu zpracování a za použití nejnovějších technologií.

· R4 Easy TalkieTM  je vybaven technologií Bluetooth®, která umožňuje použití a párování s dalšími zařízeními. 

· Bezdrátový dálkový ovladač umožňuje snadnou a rychlou komunikaci mezi ostatními jezdci.
· Nově je intercom R4 EASY TALKIE® vybaven revoluční Headset sadou s technologií HI-FI, která zaručuje vysoce kvalitní reprodukci akustického signálu.

· Elegantní design jej předurčuje pro použití v jakémkoli typu helmy.

· Díky aerodynamickému tvaru je dosaženo minimálního víření vzduchu při jízdě a snadného stékání vody za deště z jeho povrchu. 

· R4 Easy TalkieTM je navržen tak, aby odolával povětrnostním vlivům okolního prostředí. 

· Díky použití špičkových komponent disponuje tento výrobek vysokou kvalitou hovoru a hlasu, a to jak se spolujezdcem či jinými uživateli, tak mobilním telefonem, navigací apod. 

Mezi hlavní přednosti tohoto zařízení náleží:

1) Integrované funkce (intercom se spolujezdcem, příjem hovoru telefonu, příjem pokynů navigace, párování s ostatními uživateli, poslech hudby z MP3 přehrávače). 

2) Pomocí bezdrátového ovladače s úchytem na řidítka lze intercom jednoduše a bezpečně ovládat.

3) Vzájemné spárování až 4 jezdců (full Duplex) na vzdálenost až 1000 metrů*.

4) Možnost nastavení hlasitosti při různých úrovních okolního hluku

5) Možnost nastavení velké úrovně hlasitosti při použití pod objemným polstrováním helmy.

6) Flexibilní mikrofon s možností umístění do optimální polohy pro snímání hlasu.

7) Dosah 1000 metrů*
8) Použití až do 120km/h

9) Až 9 hodin hovoru

10) Příjem telefonického hovoru hlasem

11) Nová generace Bluetooth A2DP & EDR

12) Současný poslech hudby a zároveň příjem hovoru

13) Stereofonní poslech hudby, nově s technologií HI-FI
14) Konektor pro připojení jiných zařízení

15) Redukce šumu DSP (digital signal processing)

*údaj je platný pouze pro přímou viditelnost zařízení (překážky mohou tuto vzdálenost úměrně zkrátit)

UPOZORNĚNÍ:

Telefonování či jiné činnosti mohou negativně ovlivnit Vaši pozornost při jízdě. Věnujte tedy proto maximální pozornost jízdním podmínkám a okolnostem na vozovce. Během používání R4 Easy TalkieTM prosím pro Vaši bezpečnost vždy snižte rychlost jízdy a věnujte pozornost řízení. V případě nepříznivých okolností v dopravě (déšť, hustý provoz apod.) doporučujeme vždy před přijetím hovoru zastavit.

Pokud helmu odložíte na veřejném místě, doporučujeme zařízení sejmout a uschovat, abyste tak zamezili jeho případné krádeži.

MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Výrobek je vodotěsný pouze tehdy, je-li odpojen konektor pro dobíjení ve spodní části zařízení, otvor překryt pryžovou manžetou a zapojeny konektory mikrofonu a sluchátek!

Při čištění zařízení nepoužívejte organická rozpouštědla ani podobné látky. Pro vyčištění je vhodná utěrka namočená v mýdlové vodě. Zařízení nevkládejte do vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou.

Výrobek skladujte v suchém prostředí. 

AKUMULÁTOR

R4 Easy TalkieTM vybaven Li-Pol baterií, kterou je nutné řádně udržovat, zejména udržovat baterii stále dobitou a při nízké frekvenci použití dbát o její pravidelné dobíjení (min. každé dva měsíce). Dobíjení baterie provádějte pouze za použití adaptéru dodávaného spolu s tímto zařízením.

Kvůli zajištění vodotěsnosti výrobku nelze baterii vyměnit. Po uplynutí životnosti zařízení zajistěte prosím odpovídající způsob likvidace.

PŘÍKLADY POUŽITÍ :
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1. NABITÍ PŘÍSTROJE
Po otevření balení je nutné provést nabití zařízení za pomoci dodané nabíječky. Zapojte konektor nabíjení do zástrčky Bluetooth modulu, poté zapojte napájecí kabel do sítě 110-220V. V průběhu nabíjení, svítí červená LED dioda na Bluetooth zařízení i na nabíječce. Jakmile je nabíjení dokončeno, LED dioda na zařízení zhasne, nabíječka však svítí dále červeně.
POPIS POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Pro účely popisu budeme zařízení nazývat zkráceně R 4.
R 4 může být používáno jak řidičem vozidla, tak spolujezdcem. 

R 4 může být připojeno k následujícím typům zařízení: mobilní telefon vybaveným funkcí Bluetooth, 3 další jezdci/popř. 2 jezdci a jeden spolujezdec apod., externí audio zdroj, a to jak připojený kabelem, tak i bezdrátově pomocí Bluetooth přenosu (MP3, Navigace apod.). 

R 4 je multifunkční zařízení určené pro jízdu na motocyklu, lyžování, paragliding apod. 

R 4 může být použito jako:

1) Handsfree headset pro příjem hovorů mobilního telefonu
Automatický příjem hovoru umožňuje bezpečný příjem telefonátu bez nutnosti zmáčknutí tlačítka. Zároveň umožňuje také odmítnutí příchozího hovoru.

— pro přijetí hovoru není třeba zmáčknout tlačítko, hovor je přijat automaticky po cca 5 vteřinách po prvním zazvonění 
2) Obousměrný Intercom se třemi dalšími jezdci nebo mezi řidičem a spolujezdcem. 
[image: image2.emf]
Každý jezdec si může vybrat mezi jedním z dalších 3 jezdců, pro obousměrnou vzájemnou komunikaci. 

Maximální vzdálenost pro komunikaci za přímé viditelnosti činí 1000 metrů! (tato maximální vzdálenost není garantována).
   Obvyklá efektivní vzdálenost ve městě činí přibližně 700m a její aktuální hodnota je závislá na atmosferických podmínkách, terénu, výskytu překážek např. rozměrných vozidel, budov apod. 

Předností R 4 zařízení oproti jednosměrné komunikaci při použití CB vysílačky je oboustranná vzájemná možnost komunikace, stejná jako při běžném telefonování. Můžete se spojit až se třemi dalšími jezdci a vybrat si konkrétní osobu pro vzájemnou komunikaci.  

R 4  zařízení lze použít až do rychlosti 120Km/h !

3) Bezdrátový Bluetooth přijímač hudby

 R 4 je vybaven EDR a A2DP technologií umožňující stereofonní poslech hudby z mobilního telefonu či MP3 přehrávače. 

4) Bluetooth HiFi headset pro příjem pokynů GPS navigace (GPS navigace musí být vybavena funkcí Bluetooth) 
5) Headset pro MP3/GPS navigaci (v případě že GPS není vybavena funkcí Bluetooth)
Pokud Váš MP3/GPS přehrávač není vybaven funkcí Bluetooth, můžete zařízení připojit přímo pomocí 2,5mm-3,5mm konektoru. 
4) Bezdrátový ovladač na řídítkách motocyklu
Bezdrátový ovladač na řídítkách obsahuje vlastní baterii, jejíž životnost je 2-3 roky. Není proto nutné zapínat či vypínat tento dálkový ovladač. Stisknutím  příslušného tlačítka se aktivuje daná funkce (vždy je nutné tlačítko stisknout pouze jednou a vyčkat na přepnutí funkce). Opakované rychlé mačkání tlačítek může vést k chybám komunikace ovládání a bezdrátového modulu R4.
OBSAH BALENÍ:

	Název dílu
	Číslo dílu

	R4 Bluetooth modul
	R4 -001   [image: image3.png]




	Dálkový ovladač na řidítka
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	Odnímatelný držák soupravy s klipem a šrouby
	R4-003[image: image5.jpg]
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	Headset s audio konektorem
	R4 -004   [image: image8.png]




	AC &USB nabíječka (AC110V-220V / DC OUTPUT 5V)
	R4 -005   [image: image9.png]




	2.5mm to 3.5mm audio adapter
	R4 -006    [image: image10.png]




	Uživatelská příručka
	R4 -007


R4 Bluetooth modul
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POWER – MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO

RIDER A-C – JEZDEC A-C
VOLUME – OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

PHNE/PLAY – OVLÁDÁNÍ TELEFONU/AUDIA

RESET – VYPNUTÍ, RESET SPÁROVANÝCH ZAŘÍZENÍ
R4 bezdrátový dálkový ovladač na řidítka
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RIDER A-C – JEZDEC A-C

VOLUME – OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

PHNE/PLAY – OVLÁDÁNÍ TELEFONU/AUDIA

Klip pro přichycení R4 modulu 
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Klip/Vymezovací podložka/Příchytka 
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Varianta klipu se samolepící páskou
HiFi Headset
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AC & USB nabíječka
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Nabití R4 modulu před použitím:

Dříve než začnete R4 modul užívat, nechte zařízení nabíjet nejméně po dobu 3 hodin. 

Zařízení je možné dobít jak z běžné domácí zásuvky, tak z přenosného počítače Notebooku pomocí USB adaptéru.

Nabíjecí kabel je vybaven konektorem 2,5mm pro připojení R4 modulu a USB konektorem pro připojení k AC adaptéru. 

1) Připojte konektor 2,5mm k R4 modulu a poté AC adaptér do el. sítě.

Nabíjení je signalizováno červenou LED kontrolkou na AC adaptéru a R4 modulu. Po úplném nabití přestane LED kontrolka svítit.

Poznámka: pokud není R4 zařízení používáno déle než 4 týdny, dobijte akumulátor 1 krát za měsíc (na poruchu zařízení vzniklou nesprávnou údržbou a nabitím akumulátoru se nevztahuje záruka)
Montáž R4 modulu na helmu

Za pomoci přiloženého klipu je montáž R4 záležitostí několika minut. 

Postup:

1) nalezněte nejlepší umístění pro R4 modul na levé straně přilby a nasaďte na helmu klip 

2) Zasuňte plastovou část klipu mezi skořepinu helmy a polstrování

3) Zajistěte klip k helmě za pomoci vymezovací podložky a přiložených šroubů. 

4) Připevněte R4 modul ke klipu. 
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Klip         
plastová část klipu  vymezovací podložka
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Zasuňte plastovou část klipu mezi skořepinu helmy a polstrování, zajistěte šrouby
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Klip zajištěn                                           R4 modul připevněn ke klipu

Poznámka: 1) Pokud je skořepina Vaší helmy příliš široká, použijte distanční podložku obsaženou v sadě a vsuňte ji mezi klip a plastovou část klipu. 

2) V případě, že nelze použít tento způsob zvolte pro přichycení samolepící klip. 
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        Přední strana

            
   Zadní strana

Montáž Headset sady 

Kvalita přenosu zvuku je přímo závislá na umístění sluchátek v helmě. Dbejte, aby sluchátka byla umístěna přímo oproti vyústění sluchovodu. Toto umístění zaručuje nejlepší přenos zvuku ze zařízení k Vám.

1) Pro zjištění přesného umístění sluchátek si Vaši helmu nasaďte na hlavu a zasuňte palec mezi helmu a hlavu tak, aby se zbývající prsty dotýkaly vnější strany helmy. Nahmatejte palcem vyústění zvukovodu a zatlačte palec na polstrování. Opatrně poté helmu sejměte. Dbejte na to, aby palec při snímání helmy zůstal na místě. Pacel označuje střed umístění sluchátka Headsetu. Nalepte samolepku s Velco zipem. 

Proveďte stejným způsobem i pro druhé sluchátko Headsetu. 

2) Odstraňte ochranou samolepku ze sluchátek Hadsetu a připevněte na Velcro zip uvnitř helmy. Sluchátko s kratším kabelem připevněte na levou stranu helmy.
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Sluchátko s kratším kabelem                        Sluchátko s delším kabelem

na levou stranu helmy                                 na pravou stranu helmy

Nastavte umístění mikrofonu 

Poznámka: Pro snížení hluku umístěte mikrofon za hledí přilby. Pro dosažení nejlepšího výsledku je třeba mikrofon umístit tak, aby se by se lehce dotýkal úst.
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    V                                                X 

    správné umístění mikrofonu                nesprávné umístění mikrofonu
3) Zapojte Headset za pomoci konektoru k R4 modulu. 

Používání zařízení:

Používání R4 zařízení je přirozené a velmi jednoduché. 

První párování R4 zařízení s mobilním telefonem

Poznámka:  Mobilní telefon musí být vybaven funkcí Bluetooth. Párování řidiče a spolujezdce s mobilními telefony nesmí probíhat zároveň. 

Před používáním R4 zařízení se seznamte s používáním funkce Bluetooth na Vašem mobilním telefonu

Před započetím používání R4 je třeba nejdříve toto zařízení spárovat s Vaším mobilním telefonem. Párování je obvykle potřebné pouze jednou, a to při prvním použití R4. Jednotlivé mobilní telefony se mohou lišit, proto nejdříve pozorně prostudujte návod k obsluze Vašeho telefonu. Po ukončení párování je třeba provést uložení spojení, aby nebylo nutné párování opakovat. 

1) Zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu. Krátce (<1 sec) zmáčkněte tlačítko RESET na R4 modulu.                       

2) Abyste dosáhli módu párování na R4 modulu, stiskněte a podržte tlačítko POWER do chvíle než začne střídavě blikat červená a modrá LED kontrolka na R4 modulu. Začněte vyhledávat dostupná zařízení na Vašem mobilním telefonu. 

3) po nalezení R4 zařízení mobilním telefonem pod názvem MOTOR PHONE, potvrďte jeho přidání do telefonu

4) Dále budete požádáni mobilním telefonem o vložení hesla pro nové spojení – zadejte:0000 

5) Váš telefon potvrdí spárování s novým zařízením a LED kontrolka modré barvy na R4 modulu se rozsvítí každých 5 vteřin 

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ (spojení s mobilním telefonem)

Zapnutí zařízení krátce zmáčkněte tlačítko Reset (< 1 vteřina) 

Zmáčkněte tlačítko Power/ RIDER A po dobu cca    6 vteřin,

dokud nezačne svítit modrá LED kontrolka,

poté ihned uvolněte tlačítko Power/RIDER A
modré světlo bliká každých 2-5 vteřin a na

mobilní telefon Vás požádá o potvrzení spojení s R4
potvrďte „ano“ .*

Vypnutí zařízení Zmáčkněte tlačítko Power/RIDER A po dobu

    
       6 vteřin, 

dokud nezačne dlouze svítit modrá LED kontrolka,

poté ihned uvolněte tlačítko Power/RIDER A,  

modrá LED kontrolka přestane svítit.

Zvýšení hlasitosti

 krátce zmáčkněte tlačítko V+ 

Snížení hlasitosti

 krátce zmáčkněte tlačítko V-
Opětovně spojit s telefonem 
V ojedinělých případech může být spojení R4 a mobilního telefonu přerušeno vlivem okolních podmínek. Pro opětovné spojení krátce zmáčkněte tlačítko Phone/Play, spojení se poté obnoví. 

* spojení mobilního telefonu s R4 se může lišit v závislosti na konkrétním typu telefonu, prostudujte nejdříve manuál Vašeho mobilního telefonu

Telefonní hovor

1) automatické přijetí hovoru 

V případě příchozího hovoru se ozve vyzváněcí tón ve sluchátkách Headsetu a je po cca 3- 5 vteřinách automaticky přijat

2) Ukončení hovoru 

Pro ukončení komunikace krátce zmáčkněte tlačítko Phone/Play a hovor bude ukončen.

3) Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru zmáčkněte do cca 1 vteřiny tlačítko Phone/Play po dobu cca 2 vteřin po zazvonění a proběhne odmítnutí hovoru.

4) Uskutečnění hovoru vytočte telefonní číslo na Vašem telefonu, (v žádném případě neprovádejte za jízdy a před voláním bezpečně zastavte)  zvuk z mobilního telefonu bude automaticky převeden do sluchátek Headsetu

 Poznámka: některé mobilní telefony např. Panasonic x70, nepřevedou automaticky zvuk do Headsetu a je třeba tento přenos potvrdit ručně na telefonu. 

5) Vytočení posledního tel. Čísla 
Zmáčkněte tlačítko Phone/Play po dobu 2-3 vteřin, automaticky se vytočí poslední volané tel. číslo. (některé mobilní telefony tuto funkci nepodporují)

Funkce Interphone 

Párování motocykl X motocykl a řidič X spolujezdec:

Párování je nutné pro rozpoznání R4 přístrojů, které budou použity pro vzájemnou Bluetooth komunikaci. Poté, co jsou zařízení spárována, párování zůstává aktivní kdykoli jsou obě zařízení v dosahu. Vždy lze komunikovat pouze s jedním zvoleným R4 zařízením.

Párování a používání R4 je velice jednoduché.

Tipy:  jednoduché párování (párování dvou zařízení)
Pokud potřebujete komunikovat pouze s jednou další osobou (spolujezdec, jiný motocykl) můžete použít jednoduchou metodu párování R4.

Poznámka: 

a. Pře párováním musí být oba R4 moduly ve stavu vypnuto. 

b. Můžete párovat Vaše R4 až s dalšími pěti zařízeními.

c. Ostatní R4 zařízení můžete párovat dle Vaší volby jako rider A , rider B, rider C. 

Pozor! POWER/RIDER A je multifunkční tlačítko. Proto bude způsob párování Rider A odlišný od zbývajících B, C. 

1) Párování R4 Rider A
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a) Pokud zvolíte jiný R4 modul jako rider A může toto druhé zařízení zvolit Vaše R4 zařízení jako rider B nebo C. (v tomto případě volba rider B) 

Zvolte jiné zařízení jako rider A. 

Před volbou musí být obě zařízení vypnuta.

Krátce zmáčkněte (< 1 vteřina) tlačítko Reset na Vašem R4 a na druhém zařízení tlačítko Power/Rider A (modrá LED kontrolka začne blikat), pozn. Vaše zařízení musí být v tuto chvíli vypnuté. 
Zmáčkněte a držte zároveň tlačítko POWER/RIDER A na Vašem R4 a zároveň tlačítko B (pokud Vás rider A vybere jako rider B) dokud nezačne blikat červená a modrá LED kontrolka na obou R4 modulech. Poté krátce zmáčněte tlačítko POWER/RIDER A na Všem zařízení nebo krátce zmáčkněte tlačítko B na druhém R4 zářízení (rider A) , po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka R4 modulu blikat červeně a modrá kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli dokončeno a můžete hovořit s druhým R4 zařízením. 

b) volba druhého R4 zařízení jako rider A a vaší R4 stanice jako rider A druhým zařízením 

Před volbou musí být obě zařízení vypnuta.

Krátce zmáčkněte (< 1 vteřina) tlačítko Reset na Vašem R4 a na druhém zařízení. Držte současně tlačítko Power/Rider A na Vašem i druhém zařízení, dokud nezačne blikat střídavě červená a modrá LED kontrolka. Poté krátce zmáčkněte tlačítko POWER/RIDER na jednom z párovaných zařízení.  

Po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka R4 modulu blikat červeně a modrá kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli dokončeno a můžete hovořit s druhým R4 zařízením.

2) Párování s ostatními jezdci, rider B, C

a) vobla dalšího R4 zařízení jako rider B nebo C a volba Vašeho R4 zařízení druhým zařízením jako rider B nebo rider C 

Zapněte Vaše R4 zařízení a druhé R4 zařízení. LED kontrolka modré barvy začne blikat. Zmáčkněte a držte volbu druhého zařízení, např. rider C a zároveň druhé zařízení drží tlačítko dle zvoleného jezdce např. rider B dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá LED kontrolka na obou zařízeních. Poté krátce zmáčkněte tlačítko rider C nebo druhé zařízení zmáčkne krátce tlačítko rider B. (podle volby jezdce). Po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka R4 modulu blikat červeně a modrá kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli dokončeno a můžete hovořit s druhým R4 zařízením.

Poznámka: Pro zbývající R4 moduly opakujte akci výše až do počtu 6 párovaných zařízení.

3 Výběr jezdce 

Poté co jste spárovali všechny R4 moduly (2 – 4 moduly) můžete hovořit vždy s jedním vybraným jezdcem. 

Po spárování všech modulů se ujistěte, že všechny R4 moduly jsou zapnuty.

Pro hovor s daným jezdem A, B, C pouze krátce zmáčkněte tlačítko daného jezdce (rider A, B, C).  

Příklad:  Krátce zmáčněte tlačítko rider C (< 1 vteřina) a tlačítko uvolněte. Uslyšíte krátké pípnutí ozačující přepnutí hovoru na jezdce C a po cca 3 – 5 vteřinách můžete hovořit s jezdcem C. Pokud poté zmáčknete tlačítko B, budete moci hovořit s jezdcem B apod.

4) Párování se spolujezdcem

Jeden z R4 zařízení může sluožit pro komunikaci se spolujezdcem. Postup párování je identický jako v v případě 1) 2) 3)

Započetí/ukončení hovoru interphone 

Zapněte Vaše a ostatní R4 zařízení. Krátce zmáčkněte tlačítko (A, B, C) poté vyčkejte cca 5 vteřin a poté můžete začít komunikaci se zvoleným R4 zařízením. Pro ukončení hovoru pouze opětovně zmáčkněte tlačítko druhého R4 zařízení. 

Poznámka: Pro snížení spotřeby zařízení vypněte funkci intercom na R4 zařízení vždy, když nepotřebujete hovořit s jinými R4. 

Poznámka: Pokud se zařízení R4 dostanou mimo dosah Bluetooth přenosu, může dojít k přerušení spojení. Pro opětovné navázání spojení R4 v dosahu stiskněte tlačítko vybraného zařízení a začněte hovor. 
Music /Audio funkce

1) Poslouchejte pokyny Vaší GPS navigace vybavené zařízením Bluetooth. 
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a) Párování GPS navigace s Vaším R4   

Ujistěte se, že Vaše R4 zařízení je ve stavu vypnuto.

Zapněte Vaši GPS navigaci a stiskněte Bluetooth key do té doby, než začne střídavě blikat červená a modrá kontrolka. Stiskněte a podržte tlačítko POWER/Rider A na Vašem R4 dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá kontrolka. Po několika vteřinách přestanou na obou zařízeních blikat červené kontrolky a obě zařízení jsou připravená k provozu.

b) Tešte se ze zvukových pokynů Vaší GPS navigace.

Nastavte úroveň hlasitosti na Vaší GPS navigaci na přijatelnou úroveň a vychutnejte si zvukový přenos pokynu GPS navigace do HiFi Headset soupravy. 

Poznámka: Při opětovném používání R4 a GPS navigace prosím dodržujte následující postup:

Zapínání zařízení

1) Zapněte nejdříve R4 zařízení

2) Zapněte GPS navigaci

Vypínání zařízení

1) Vypněte R4 zařízení

2) Vypněte GPS navigaci (před vypnutím GPS navigace vypněte nejdříve Bluetooth přenos)

Poznámka: Postup párování R4 a GPS navigace se může lišit dle typu používané GPS navigace. Přečtěte si nejdříve návod Vaší GPS navigace.

2) Poslouchejte stero hudbu z Vašeho mobilního telefonu.

Nejprve si pozorně prostudujte návod Vašeho mobilního telefonu. Pokud je Váš telefon vybaven technologií A2DP, můžete si vychutnat Vaši oblíbenou hudbu formátu stereo i při jízdě. Pro zapnutí/vypnutí poslechu hudby stiskněte tlačítko Phone/Play.

3) Poslouchejte hudbu formátu mono z Vašeho mobilního telefonu. 
Většina mobilních telefonů značky Nokia umožňuje Bluetooth poslech hudby za použití R4 Headsetu. Některé jiné značky mobilních telefonů tuto funkci Bluetooth přenosu neumožňují. 

Postup: ujistěte se, že je Váš mobilní telefon spárován s R4 zařízením. Začněte s přehráváním hudby na Vašem mobilním telefonu a poslech se bude přenášet do Headset sady.

Poznámka: Mobilní telefony vybavené pouze funkcí Bluetooth mono vysílají signál do Headsetu až po stisknutí klávesy Phone/Play.

4) Poslouchejte hudbu/audio z MP3 přehrávače či GPS za pomoci audio adaptéru
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2.5-3.5mm audio adaptér
S 2,5 – 3,5 mm adaptérem je možné poslech hudby i ze zařízení, která nejsou vybavena Bluetooth přenosem. 

Poznámka1: pokud se R4 spojí přes technologii bluetooth s jiným zařízením, příp. telefonem, dočasně ztlumí poslech hudby z MP3 přehrávače, po ukončení hovoru se opět obnoví poslech 

Poznámka2: ovládání hlasitosti je možné pouze na MP3 přehrávači 
Způsob poslechu instruktáže GPS navigace je shodný s poslech hudby z MP3 přehrávače.

Poslech stereo hudby z MP3 přehrávače pomocí externího Bluetooth transmiteru: 

Pokud máte externí Bluetooth transmiter (snadno dostupný na trhu) zasuňte konektor transmiteru do Vašeho MP3 přehrávače a spárujte transmiter dle instrukcí s R4.

Poslech audio GPS navigace pomocí externího Bluetooth transmiteru. 
Postupujte dle návodu externího Bluetooth transmiteru.

Automatické přepínání mezi jednotlivými operacemi 

Pokud Vám někdo zavolá během poslechu hudby nebo funkce intercomu, příchozí telefonický hovor se automaticky přepne na funkci hovoru. Po ukončení hovoru se obnoví předchozí funkce (poslech hudby, intercom hovor). 

Stiskem tlačítka RIDER A nebo RIDER B,C během poslechu hudby, přepne R4 do funkce intercom hovoru. Po ukončení hovoru se zařízení automaticky přepne zpět do původní funkce (poslech hudby apod.)

Poznámka:  návrat k předchozí funkci může trvat několik vteřin 
Řešení problémů 

1. přístroj nefunguje

možnost vybité baterie, nabíjejte nejméně 3 hodiny 

2. resetování

 V některých oblastech mohou radiové vlny narušit Bluetooth  komunikaci (TV transmitery, letištní radary apod.) 

- krátce stiskněte (< 1 vteřina) klávesu Reset na R4 přístroji, po zapnutí bude opět standardně pracovat

3. absence zvuku  
Zkontrolujte veškeré drátové spoje zařízení včetně konektorů. Zkontrolujte úroveň nastavení hlasitosti.

4. Hvízdavý zvuk ve sluchátkách 

Pokud je mikrofon příliš blízko úst, může mikrofon přenášet i rušení v podobě hvízdavého zvuku.

- umístěte mikrofon dále od úst, zacloňte zdroj nadměrného hluku či ztlumte úroveň hlasitosti

5.Ztráta spojení s mobilním telefonem, MP3 přehrávačem 

V některých regionech může R4 přechodně ztratit spojení s MT či MP3 přehrávačem.

- krátce stiskněte klávesu Play a spojení se obnoví, pokud ne ad.

6. Nelze spárovat s mobilním telefonem 

R4 zařízení je možné spárovat s většinou mobilních telefonů. Před nákupem prosím ověřte, zda je možné R4 spárovat s konkrétním typem telefonu  

7. Automatické vypnutí 

Některé typy mobilních telefonů mohou způsobit vypnutí přístroje po přepnutí na jinou funkci. 

- v tomto případě stiskněte tlačítko Power/Interphone 

8. Konečné řešení 

V případě, že R4 nereaguje na žádný zásah ad 1-7, vypněte R4 zařízení a vyjměte baterii. Po zapnutí se obnoví výrobní nastavení, je nutné opakovat párování.

9. Ztráta spojení mezi dvěma R4 zařízeními 

Pokud jsou zařízení mimo dosah Bluetooth, mohou se dočasně odpojit a dojít tak k přerušení komunikace. Po zkrácení vzdálenosti mezi zařízeními se obnoví spojení automaticky popř. aktivujte funkci intercom. 

Doplňující informace 


Digital Signal Processor (DSP) Technology – pro odstranění šumu (vítr apod.)

Odrušení umožňující použití i při vyšších rychlostech v případě uzavřené integrální helmy
Jednoduchá montáž jak do integrální, tak do otevřené helmy  

Obecné informace

až 9 hodin hovoru prostřednictvím mobilního telefonu 
až 9 hodin poslechu hudby

500 mAh Li Polymer baterie, Standby čas: 120 hodin

Nabíjení :~ 3 hodiny

Chip: CSR

Děkujeme za nákup zařízení R4 a přejeme mnoho kilometrů bez nehody.
